### ABNAHMEPROTOKOLL 06.12.2018

PRAKTIKUM 5

Hier werden die am 06.12.2018 mit dem Kunden besprochenen Punkte für das Milestone 5 festgehalten.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt |  | Abge-nommen |
| 1 | Abnahme: Zustandsautomat des MainControllers |  |
| 2 | Abnahme: Finale Version des RemoteControllers |  |
| 3 | Abnahme: Erste funktionstüchtige Version des Embedded Recorders |  |

Folgende Punkte wurden zusätzlich beschlossen und sind vom Kunden zu akzeptieren. **Diese Entscheidung überschreibt die ursprüngliche Kundenspezifikation**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Punkt |  | Akzep-tiert |
| 1 | Spezifikation des Abstandes zwischen zwei Werkstücken auf dem Band. Der minimale Abstand, der zwischen je zwei Werkstücken auf Band1 existieren muss, richtet sich nach der Zeit, die das Band benötigt, um ein Werkstück von Lichtschranke am Höhensensor zur Lichtschranke an der Rutsche zu befördern. In dieser Zeit darf sich nur ein Werkstück zwischen diesen beiden Schranken befinden. Der minimale Abstand muss dies bewerkstelligen. |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Unterschrift des Kunden

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ort & Datum